**Gen3上如何抓取Log日志：**

**前提：**

1. 一根网线
2. 一根USB 2.0 Wired Network Adapter with 3Ports UBS Hub线

**方法：**

1. 网线一端连接电脑，另一端连接Hub，Hub的USB端连接SYNC
2. 网线连上电脑，设置本地连接如下：

IP：192.168.1.2

网关：192.168.1.26

1. Windows上键入热键Win+R，在运行框中输入『cmd』
2. 输入『telnet 192.168.1.26』回车（若提示找不到此命令，请到『控制面板->程序和功能->打开或关闭windows功能』中安装telnet）
3. 输入user name为『root』，password为『#Pasa3Ford』
4. 输入命令：『mount -u /fs/mp/』
5. 在Windows上打开ftp工具，例如：FileZilla; 连接到服务器：192.168.1.26, 用户名：root，密码：#Pasa3Ford
6. 修改/fs/mp/scripts/launch/launch\_applink.sh：将on -C0 -p 12 AppLinkService -m 0xC0008000 > $LOG\_APPLINK 2>&1 &修改为on -C0 -p 12 AppLinkService -m 0xFFFFFFFF -l console > $LOG\_APPLINK 2>&1 &
7. 修改/fs/mp/scripts/startup\_script\_variables.sh： 搜索『LOGS\_ON』, 设置『LOGS\_ON="TRUE"』
8. 在命令行中运行3次『sync』
9. 重启TDK，若以上步骤操作正确，日志将保存在『/fs/rwdata/<bootcount>.applink.log』bootcount每次启动TDK都会自动加1，可用ftp工具获取日志

===============================================================================

Gen3 抓日志 & 截图步骤

1. 将Gen3 Log目录下 Fast then Erase Tool内的文件拷贝到U盘根目录，插入Sync，用以清除已有日志并且截图

2. 将Gen3 Log目录下 Log Enable内的文件拷贝到U盘根目录，插入Sync，用以开启日志记录

3. 将Gen3 Log目录下 Log Disable内的文件拷贝到U盘根目录，插入Sync，用以关闭日志记录

注意：日志与截图均存放于U盘内

日志：rwdata/logs/applink.<X>.log

截图：rwdata/screenshot.bmp